Lección 1

Ingeniería de Procesos

1. ¿Por qué se debe eliminar el aire en un autoclave antes del proceso?
2. Para que se utiliza una trampa de vapor en un caldero
3. Diferencia entre calentamiento dieléctrico e infrarrojo (2)
4. Una empresa multinacional desea champiñones en vinagre (pH <4.5) que equipo y envase usted recomendaría y por qué?
5. Diferencia entre proceso HTST y UHT. ¿Cuál es la parte del equipo más importante en un equipo de proceso aséptico.