**APÉNDICE C**

**Especificaciones Técnicas**

**Motor Principal**

|  |  |
| --- | --- |
| Siemens |  |
| P. 17.3 Kw | 60 Hz |
| 220/380 V | 58.57/33.9 A |
| 85 Kg | 1760 rev/min |

**Blower Principal**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 PHASE | 3 HP | 2.2 Kw |  |  |  |
|  |  |  | RPM | MMAQ | M3/min |
| 60 Hz | 220 V | 7.9 Amp | 3500 | 350 | 40 |

**Blower del Husillo**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 PHASE | 0.2 Kw |  |  |  |  |
|  |  |  | RPM | MMAQ | M3/min |
| 60 Hz | 220 V | 1.05 Amp | 3300 | 90 | 6.5 |

**Alimentador**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Source | 3 HP | 220 V |
| OUTPUT | 750 W |  |

**Bandas y Poleas**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Número de Bandas | Tipo |  |
| 4 | V | SRB 1700 LW |

**Motor Rotatorio**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ¼ HP |  |  |  |
| 60 Hz | 220 V | 1 Amp | 1110 RPM |

**Motor Bobinador**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| OUTPUT 30 Kg-cm | | | |
| 220 V | 60 Hz | 3.6 Amp | 800 RPM |

**Motor Rodillo de Tiro**

|  |  |
| --- | --- |
| 0.86 Kw |  |
| 460 V | 1.93 Amp |
| 60 Hz | 1695 RPM |