|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Type VTO [kW]** | **Capacidad Térmica [Mcal/h]** | **A [mm]** | **B [mm]** | **C [mm]** | **D [mm]** | **E [mm]** | **F [mm]** | **Peso Vacio [Kg]** | **Peso de Servicio [Kg]** |
| 23 - 46 | 20 - 40 | 1300 | 1100 | 900 | 550 | 650 | ø110 | 250 | 300 |
| **70** | **60** | **1800** | **1500** | **1300** | **1000** | **1400** | **ø150** | **400** | **450** |
| 115- 175 | 100- 150 | 2600 | 2100 | 1300 | 1100 | 1500 | ø150 | 500 | 600 |
| 235 | 200 | 2700 | 2300 | 1500 | 1200 | 1550 | ø210 | 650 | 800 |
| 350 | 300 | 3300 | 2700 | 1600 | 1200 | 1600 | ø210 | 1000 | 1200 |
| 465 | 400 | 3400 | 2800 | 1700 | 1250 | 1650 | ø315 | 1300 | 1800 |
| 700 | 600 | 3700 | 3000 | 1800 | 1350 | 1800 | ø355 | 1700 | 2200 |
| 930 | 800 | 3900 | 3200 | 2300 | 1700 | 2300 | ø400 | 2400 | 3200 |
| 1500 | 1300 | 4300 | 3600 | 2500 | 1950 | 2800 | ø500 | 3600 | 4800 |
| 2300 | 2000 | 5300 | 4600 | 2800 | 2200 | 3100 | ø560 | 4300 | 5800 |
| 2900 | 2500 | 5500 | 4800 | 3000 | 2400 | 3400 | ø630 | 4800 | 6900 |

APÉNDICE B

CAPACIDADES Y DIMENSIONES PARA SELECCIÓN DE LA CALDERA PIROTUBULAR PARA CALENTAMIENTO DE ACEITE TÉRMICO

