debe operar el transportador hacen necesario el uso de materiales especiales para colgantes y bujes.  En el apéndice H se encuentran los modelos mostrados en la figura 4.15 y que son los mas usados en la mayoría de las aplicaciones comunes.

Entrada
 La entrada (Fig. 4.1l) es un dispositivo por donde ingresa el caudal de material a la artesa, por lo general es una boquilla o tramo de ducto soldado o empernado a la parte superior de la artesa de manera que el material proveniente de un proceso anterior sea colectado y caiga por gravedad hacia el interior de la artesa y sobre el Sinfín en movimiento.

Figura  4.16. Tipos de entradas:
(a)	Desmontable
(b)	Fija

Pueden haber varias entradas con caudales diferentes, a lo largo del Sinfín según los requerimientos de la aplicación (configuración).

Hay dos tipos de entradas con cejas disponibles para empernarse (Fig. 4.16a) o soldarse a una cubierta (Fig. 4.16b) de artesa de transportador plana o con ceja. El tamaño de la artesa y el arreglo de los pernos es el mismo que en la boquilla estándar de descarga del transportador. En el apéndice I se muestran los modelos de las entradas estándares.

Salida
La salida o descarga (Fig. 4.1k) es un dispositivo  por donde sale el caudal de material requerido, por lo general es una boquilla o tramo de ducto soldado o empernado en el fondo de la artesa y a una distancia respecto del o los puntos de carga, de manera que el material que viene de la entrada sea colectado y caiga por gravedad hacia un punto de descarga proyectado.

Pueden haber varias salidas con caudales diferentes, a lo largo del Sinfín según los requerimientos de la aplicación. En el apéndice J se muestran los modelos de las descargas estándares.

Compuertas
Las compuertas son dispositivos de descarga que se utilizan para controlar el flujo de salida del material en transportadores de  Tornillo Sinfín que tienen varios puntos de descarga. 

Las compuertas de descarga de cremallera y piñón resistentes al polvo y al medio ambiente pueden ser adquiridas en placa plana o curva y son similares en construcción a las compuertas de cremallera y piñón excepto que la placa de cremallera y piñón están completamente encerrados en una cobertura.

Las compuertas de operación por aire son similares a las compuertas estándar de cremallera y piñón excepto que se operan con un cilindro de aire. La compuerta de operación con aire se utiliza para operaciones automáticas o de control remoto. Estas compuertas también pueden ser adquiridas en construcciones a prueba de polvo y del medio ambiente con el cilindro y la compuerta completamente encerrados dentro de la cobertura. En el apéndice K se muestran los modelos de las compuertas estándares.

4.3 Componentes Estándares.

Son aquellos en los que resulta más factible conseguirlos en el mercado local que construirlos.

Rodamientos
Reducen el desgaste por fricción de los asientos de los ejes del Sinfín en los soportes. Para las tapas laterales se usan chumaceras y para los colgantes se pueden usar bujes lubricados o no, según el material que se transporte. Diversos tipos de chumaceras en tapas están disponibles en el apéndice L y su selección depende de dos factores básicos: Carga radial y carga de empuje. Los valores relativos de estas cargas determinan los tipos de chumaceras en tapas. La carga radial del  rodamiento en el extremo final del transportador de Tornillo Sinfín es despreciable.

Motor
Puede ser eléctrico,  mecánico o  un motoreductor. Puede ir ubicado según la conveniencia de la aplicación y en cualquier posición.

Transmisión
El Sinfín gira  debido a la potencia del motor, transmitida por una cadena, banda o motoreductor conectado a éste.