

## CRITERIO DE EVALUACIÓN DE GRADO

## DE CRITICIDAD DEL EQUIPO

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CLASIFICACIÓN | ITEM DE APLICACIÓN | NORMA DE EVALUACIÓN | | |
| A | B | C |
| S | SHE | Dependiendo de la falla se ocasiona un riesgo que puede ocasionar una lesión grave o muerte y pérdida superior a $10000 | Dependiendo de la falla se ocasiona un riesgo que puede ocasionar una lesión seria y pérdida entre $1000 a $9999 | Dependiendo de la falla se ocasiona un riesgo que puede ocasionar una lesión leve y pérdida menor a $999 |
| Q | Calidad del producto | Afecta el total de la producción | Afecta una materia prima determinada | No afecta |
| P | Producción | Defecto que origina una parada general de PLANTA | Defecto que origina una parada parcial de LINEA | Defecto que origina una parada parcial de EQUIPO |
| M | Mantenimiento | Equipo único y su tiempo de reparación es por encima de 4 horas | Equipo en stand by y su tiempo de reparación es entre ½ y 4 horas | Tiempo de reparación por debajo de ½ hora |
| C | Costos | Costo superior a los $3000 | Costo de reposición entre $500 y $3000 | Costo de reparación por debajo de $500 |