Tapas de extremos

Las tapas de extremo (Fig. 4.13), son los elementos que  proporcionan  un encierro lateral  a cada extremo de la artesa (izquierdo y derecho), impidiendo que el material transportado se salga por los lados de la artesa y sirven de soportes principales  para el Sinfín.

En el apéndice E se muestra una línea completa de tapas de extremos para transportadores Sinfín como estándar para cualquier artesa de transportador  o para cualquier artesa tubular con una selección de muchos tipos de chumaceras y combinaciones para tapas de extremos.

Las tapas laterales de extremo de artesa pueden ser:

-"sin pie", usada cuando no se necesita apoyo en los extremos para artesa:
         estándar "U"  (Fig. 4.13a)
         tubular  (Fig. 4.13b)
         rectangular   (Fig. 4.13c)
         ensanchada  (Fig. 4.13d)

-"con pie", usada cuando se necesita apoyo en los extremos para artesa:
         estándar "U"  (Fig. 4.13e)
         tubular  (Fig. 4.13 f)
         rectangular   (Fig. 4.13g)
         ensanchada  (Fig. 4.13h)

-"con pedestal", usada cuando se necesita espacio para sellos mecánicos en los extremos para artesa:

               estándar "U"  (Fig. 4.13i)
         tubular  (Fig. 4.13j)
         rectangular   (Fig. 4.13k)
         ensanchada  (Fig. 4.13l)

-"de descarga al final"  para artesa:
         estándar "U"  y  rectangular   (Fig. 4.13n)
         tubular  (Fig. 4.13m)

-"de  descarga por el extremo"  para artesa:
         estándar "U"  y  rectangular   (Fig. 4.13o)
         ensanchada  (Fig. 4.13p)

-"interior al extremo final"  para artesa estándar "U"  (Fig. 4.15.q)

       Figura  4.13. Tipos de tapas de extremos
(a)	Sin pie para artesa  "U"
(b)	Sin pie para artesa  tubular
(c)	Sin pie para artesa  rectangular
(d)	Sin pie para artesa  ensanchada
(e)	Con pie para artesa  "U"
(f)	Con pie para artesa  tubular
(g)	Con pie para artesa  rectangular
(h)	Con pedestal para artesa ensanchada
(i)	Con pedestal para artesa  "U"
(j)	Con pedestal para artesa  tubular
(k)	Con pedestal para artesa  rectangular
(l)	Con pedestal para artesa ensanchada
(m)	De descarga al final para artesa tubular
(n)	De descarga al final para artesas "U" y rectangular
(o)	De descarga  por el extremo para artesas "U" y rectangular 
(p)	De descarga  por el extremo  para artesa ensanchada
(q)	Interior para artesa  "U"

Soportes de artesa.

Los soportes de artesa (Fig. 4.1f) sirven de apoyo para los tramos de artesa evitando así la deflexión que pudiera existir al unir todos los tramos de artesa y obtener así la longitud de artesa requerida.

Los hay de: "tipo asiento" para usarse  (Fig. 4.14b) en la parte intermedia de los tramos de artesa, va empernado al piso o base en su parte inferior, mientras que su parte superior se asienta el tramo de artesa soportado. Y de "tipo pie" (Fig. 4.14a) usado para   soportar un tramo de artesa por el extremo, va empernado al piso o base en su parte inferior, mientras que por la parte superior se emperna a un extremo del tramo de artesa soportado.

Figura  4.14. Tipos de soportes de artesa:

(a)	Pie
(b) Asiento

En el apéndice G, se muestran las tablas de selección de los soportes de  artesa.

Soportes colgantes

Los soportes colgantes (Fig. 4.1j) se usan cuando se tienen problemas con la deflexión en el tubo del Sinfín por causa de una gran longitud entre apoyos, en este caso es necesario dividir el Sinfín en varios tramos. Para  esto se necesitan soportes colgantes intermedios. 

El propósito de los colgantes es de proporcionar soporte intermedio cuando se utilizan secciones múltiples de helicoidales. Los colgantes se utilizan principalmente para cargas radiales. Por lo tanto debe permitirse un espacio adecuado entre los colgantes y los extremos del tubo del Sinfín para  prevenir daños por la carga de empuje que es transmitida a través del tubo del transportador.

Las recomendaciones para colgantes están enlistados en la tabla de características de materiales (Tabla1) son generalmente adecuados para el material a manejar. Sin embargo,  en ocasiones características inusuales del material o condiciones bajo las cuales